MK2430-12

Melde- und Prüfkombination mit LC-Display zur optischen und akustischen Anzeige von Alarmmeldungen mit Neuwertverhalten. Standardtexte für (medizinische) IT-Systeme. Programmierbare Meldetexte. Eingabe der Meldetexte über PC (BMS oder USB-Schnittstelle).

Normen:
Die Ausführung entspricht:
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710)
IEC 60364-7-710
DIN EN 737-3
DIN EN 475

Gerätemerkmale:
Folientastatur, Melde-LED's: grün "On", gelb "Warning", rot "Alarm".
Beleuchtetes LCD 4 Zeilen je 20 Zeichen. 
200 individuelle Meldetexte programmierbar. 
Pro Meldung: 3 Zeilen + 3 Zeilen Zusatztext +
Statuszeile mit Uhrzeit- und Anzahl der Meldungen.
Kommunikation über BMS-Bus.
Standardmeldungen für Umschalteinrichtungen, IT-Systeme, EDS- und RCMS-Systeme mit Zeitstempel im Klartext. (Auszug: Isolationsfehler, Trafo Überlast, Laststrom 
in Prozent, Trafo Übertemperatur, Isolationsfehler OP-Leuchte, Anschlussfehler Netz/Erde/Wandler, Ausfall Leitung 1/2/AV/SV/ZSV, Kurzschluss, Handbetrieb, für 
EDS, RCMS: Anzeige der fehlerbehafteten Abgänge und des dazugehörigen Differenzstromes, ...). Stehen mehrere Meldungen an, so werden sie alternierend angezeigt.
Steuer-, Überwachungs- und Parametrierfunktion für RCMS und EDS-Systeme. 
5 Bedientasten mit folgenden Funktionen:
- Prüfung zugeordneter Isolationsüberwachungsgeräte. Die Betätigung der Prüftaste löst nur an der Melde- und Prüfkombination Meldungen aus, an der die Prüfung angefordert wurde.
- Anzeige von Info- oder Zusatztext.
- Quittierung der akustischen Meldung. Alarmwiederholung und Frequenz sind parametrierbar.
- Parametereinstellung über Menü.

Historienspeicher:
Bis zu 250 Warn- und Störmeldungen mit Datum und Uhrzeit und Min-/Max-Werten gespeichert (Ringspeicher). Der Historienspeicher kann am Display angezeigt 
bzw. mit der PC-Software ausgelesen/gedruckt werden. Individuelle Textmeldungen, LED und Summer sind werksseitig oder mit PC-Software parametrierbar. 

Speisespannung: AC 24 V, 50..60 Hz; DC 24 V
Schnittstellen: RS485/BMS-Bus, USB     
Eingänge: Keine (Ausführung mit digitalen Eingängen: siehe MK2430-11)
Ausführung: Mit Unterputzgehäuse.

Fabrikat: 		
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg

Typ: MK2430-12